Parametere i Kvalobs-databasen

(versjon 3.15.0)

Meldingselementene i SYNOP, METAR, SHIP, i meldinger fra AVS, og utvalgte tilleggsparametere fra maritime automatstasjoner (format DF22) mottatt hvert 10. minutt for sanntidskontroll.

Kode	Parameterdefinisjon	Kvalobsnummer
AA	Barografkurvens forløp de siste tre timer, WMO-kode ett siffer	001
BAT	Batterispenning, volt	281
BI	Sjøis kalvet fra bre, WMO-kode ett siffer	002
BT	Antall minutter bladfuktighet i timen (Landbruks-parameter)	003
CC1	Skytype nederste skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS1, NS1)	305
CC2	Skytype andre skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS2, NS2)	306
CC3	Skytype tredje skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS3, NS3)	307
CC4	Skytype fjerde skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS4, NS4)	308
CH	Skytype høye skyer, WMO-kode ett siffer	022
CI	Konsentrasjon av sjøis, WMO-kode ett siffer	004
CL	Skytype lave skyer, WMO-kode ett siffer	023
CM	Skytype mellomhøye skyer, WMO-kode ett siffer	024
DA	Vindretning nåverdi, vektoriell i grader (tilhører FA)	096
DD (†)	Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF)	061
DD_02	Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF_02)	062
DG	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG)	063
DG_010	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_010)	077
DG_1	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_1)	078
DG_6	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_6)	079
DG_12	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_12)	080
DI	Retning til nærmeste sjøiskant, WMO-kode ett siffer	006
DDM	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FM)	064
DVR_010N	Variabel vindretning siste 10 minutter, nedre grense i grader	069
DVR_010X	Variabel vindretning siste 10 minutter, øvre grense i grader	070
DVR_02N	Variabel vindretning siste 2 minutter, nedre grense i grader	309
DVR_02X	Variabel vindretning siste 2 minutter, øvre grense i grader	310
DVV	Dårligste siktretning, grader (tilhører VV)	071
DVX	Beste siktretning, grader (tilhører VX)	072
DW1	Retning av dønningssystem 1 (tilhører HW1)	065
DW2	Retning av dønningssystem 2 (tilhører HW2)	066
DX	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX)	067
DX_1	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_1)	073
DX_3	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_3)	074
DX_6	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_6)	075
DX_12	Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_12)	076
E	Markas tilstand, WMO-kode to siffer, tilsv. BUFR 020062	129
EM (†)	Markas tilstand, WMO-kode ett siffer	007
ES	Istykkelse på fartøy eller plattform ved observasjonstida i cm.	101
EV_1	Fordampning fra fri vannflate, siste time i mm.	102
EV_24	Fordampning fra fri vannflate, siste 24 timer i mm.	103
FA	Vindhastighet nåverdi, m/s	097
FF	Vindhastighet, 10 minutt nåverdi, m/s	081
FF_02	Vindhastighet, 2 minutt nåverdi, m/s	082
FG	Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siden forrige hovedobservasjon, m/s	083
FG_010	Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen, m/s	084
FG_1	Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste time, m/s	090
FG_6	Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 6 timer, m/s	091
FG_12	Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 12 timer, m/s	092
FG_X	Vindhastighet, maks. 3 sek. gust, vilkårlig periode, m/s	094
FM	Vindhastighet, middel av 60 minuttverdier, m/s	085
FX	Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siden forrige hovedobservasjon, m/s	086
FX_1	Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste time, m/s	087
FX_3	Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 3 timer, m/s	095
FX_6	Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 6 timer, m/s	088
FX_12	Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 12 timer, m/s	089
FX_X	Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel, vilkårlig periode, m/s	093
HH	Høyde til høyeste skybase i meter	054
HL (†)	Høyde til første skybase, nedre intervallgrense i meter	055
HLN	Minste målte høyde til 'første' skybase i meter, over én time	056
HM	Høyde til mellomste skybase i meter	057
HS1	Skyhøyde nederste skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC1, NS1)	301
HS2	Skyhøyde andre skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC2, NS2)	302
HS3	Skyhøyde tredje skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC3, NS3)	303
HS4	Skyhøyde fjerde skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC4, NS4)	304
HW	Vindbølgenes høyde visuelt observert, meter	131
HW1	Høyde av dønningssystem 1, meter	132
HW2	Høyde av dønningssystem 2, meter	133
HWA	Vindbølgenes høyde målt ved instrument, meter	134
IR	Viser om nedbørgruppe er oppgitt i meldingen, ett siffer	009
IX	Viser om værgruppe er oppgitt i meldingen, ett siffer	010
ITR	Antall 6-timers perioder som omfatter den målte nedbørmengde	012
ITZ	Tidsangivelse for maksimal middelvind, WMO-kode ett siffer	013
MDIR	Fartøyets midlere kurs siste tre timer, WMO-kode ett siffer	403
MLAT	Fartøyets posisjon, breddegrader desimalt	401
MLON	Fartøyets posisjon, lengdegrader desimalt	402
MSPEED	Fartøyets midlere fart siste tre timer, WMO-kode ett siffer	404
NH (†)	Mengden av alle lave skyer eller mengden av mellomhøye skyer hvis det ikke forekommer lave skyer	014
NN (†)	Samlet skydekke, WMO-kode ett siffer	015
NS1 (†)	Skydekke i nederste skylag (tilhører CC1, HS1), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC1, HS1)	025
NS2	Skydekke i andre skylag (tilhører CC2, HS2), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC2, HS2)	026
NS3	Skydekke i tredje skylag (tilhører CC3, HS3), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC3, HS3)	027
NS4	Skydekke i ett skylag (tilhører CC4, HS4), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC4, HS4)	028
OCT_1	Solcellenes aktive ladingsperiode siste time	282
OCT_24	Solcellenes aktive ladingsperiode siste 24 timer	283
OT_1	Soltid, antall minutter siste time	121
OT_24	Soltid, antall minutter siste 24 timer	122
PB	Trykk, manuelt avlest barometer, nåverdi	171
PH	Trykk, QNH, nåverdi. (Trykket redusert til havets nivå etter ICAO standard)	172
PO	Trykk, QFE, ett minutt nåverdi. (Trykket i stasjonsnivå)	173
POM	Trykk, QFE, middel i timen	174
PON	Trykk, QFE, minimum timeverdi	175
POX	Trykk, QFE, maksimum timeverdi	176
PP	Trykktendens, 3 timer differanse, absoluttverdi	177
PR	Trykk, QFF, nåverdi, i hPa (Trykket redusert til havets nivå m/luft.temperatur nå)	178
PW	Vindbølgenes periode visuelt observert, sekund.	151
PW1	Periode av dønningssystem 1, sekund	152
PW2	Periode av dønningssystem 2, sekund	153
PWA	Vindbølgenes periode målt ved instrument, sekund	154
QA	Stråling, albedo, siste time QR/QO ( forholdstall )	191
QB	Bakgrunnslys, nåverdi 10 minutt middel	192
QBM	Bakgrunnslys, timemiddel	193
QBN	Bakgrunnslys, minimum minuttverdi i timen	194
QBX	Bakgrunnslys, maksimum minuttverdi i timen	195
QD	Stråling, diffus, “akkumulert” siste time, i Wh/m2	196
QE	Stråling, total, “akkumulert” siste time, i Wh/m2	197
QL	Stråling, langbølget, “akkumulert” energi siste time, i Wh/m2	198
QLX	Stråling, langbølget, største minutt siste time, i Wh/m2	199
QO	Stråling, global, “akkumulert” energi siste time, i Wh/m2	200
QOX	Stråling, global, største minutt siste time, i Wh/m2	201
QR	Stråling, reflektert, “akkumulert” siste time, i Wh/m2	202
RA	Nedbør, totalt bøtteinnhold i mm.	104
RI	Nedbørintensitet, maksimal fluks over 1 minutt innenfor en gitt observasjonsperiode, mm/h.	127
RR_01	Nedbørintensitet 1 min akkumulert i mm.	105
RR_1	Nedbør, tilvekst siste time i mm.	106
RR_2	Nedbør, tilvekst siste to timer i mm.	119
RR_3	Nedbør, tilvekst siste tre timer i mm.	107
RR_6	Nedbør, tilvekst siste seks timer i mm.	108
RR_9	Nedbør, tilvekst siste ni timer i mm.	120
RR_12	Nedbør, tilvekst siste tolv timer i mm.	109
RR_15	Nedbør, tilvekst siste femten timer i mm.	125
RR_18	Nedbør, tilvekst siste atten timer i mm.	126
RR_24	Nedbør, tilvekst siste 24 timer i mm.	110
RR_X	Nedbør, tilvekst vilkårlig periode i mm.	117
RS	Endring i ising på fartøy eller plattform, WMO-kode ett siffer	017
RT_01	Nedbørtid siste minutt, antall minutter (eg. boolsk parameter)	128
RT_1	Nedbør, antall minutter siste time	123
RT_24	Nedbør, antall minutter siste 24 timer	124
RW	Smeltevannsum siste time, mm	115
RWA	Smeltevannsum totalt innhold, mm	116
RX	Nedbør, maksimalt minuttsintensitet i mm/minutt, siste time	111
SA (†)	Snødybde, nåverdi, totalt fra bakken i cm.	112
SD (†)	Snødekke, nasjonal kode ett siffer	018
SG	Sjøgang, WMO-kode ett siffer	019
SI	Utviklingsstadium av sjøis, WMO-kode ett siffer	020
SS_1	Snødybde tilvekst siste time i cm.	113
SS_24	Snødybde tilvekst siste 24 timer i cm.	114
TA	Temperatur, i °C, nåverdi	211
TAK	Kalmanfiltrert temperatur, °C	247
TAM	Temperatur i °C, timemiddel	212
TAN	Temperatur i °C, minimum siste time	213
TAN_12	Temperatur i °C, minimum minuttverdi siste 12 timer	214
TAN_24	Temperatur i °C, minimum siste 24 timer	251
TAN_X	Temperatur i °C, minimum minuttverdi, vilkårlig periode	248
TAX	Temperatur i °C, maksimum siste time	215
TAX_12	Temperatur i °C, maksimum minuttverdi siste 12 timer	216
TAX_24	Temperatur i °C, maksimum siste 24 timer	252
TAX_X	Temperatur i °C, maksimum minuttverdi, vilkårlig periode	249
TD	Duggpunktstemperatur i °C, nåverdi.	217
TDM	Duggpunktstemperatur i °C, timemiddel	218
TDN	Duggpunktstemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen	219
TDX	Duggpunktstemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen	220
TG	Gresstemperatur i °C, nåverdi.	221
TGM	Gresstemperatur i °C, timemiddel	222
TGN	Gresstemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen	223
TGN_12	Gresstemperatur i °C, minimum minuttverdi siste 12 timer	224
TGX	Gresstemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen	225
TJ	Jordtemperatur ved 10 cm i °C, nåverdi	226
TJM	Jordtemperatur ved 10 cm i °C, timemiddel	227
TNT	Minimumstermometerets topp i °C	228
TP	Barometertemperatur i °C	229
TR	Temperatur i °C, Rullebane, nåverdi i 1 minutt.	230
TRM	Temperatur i °C, Rullebane, timemiddel	231
TRN	Temperatur i °C, Rullebane, minimum minuttverdi i timen	232
TRX	Temperatur i °C, Rullebane, maksimum minuttverdi i timen	233
TS	Snøtemperatur i °C, nåverdi.	234
TSM	Snøtemperatur i °C, timemiddel	235
TSN	Snøtemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen	236
TSX	Snøtemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen	237
TV	Temperatur veibane i °C, nåverdi.	238
TVM	Temperatur veibane i °C, timemiddel	239
TVN	Temperatur veibane i °C, minimum minuttverdi i timen	240
TVX	Temperatur veibane i °C, maksimum minuttverdi i timen	241
TW	Sjøtemperatur i °C, nåverdi.	242
TWF	Vanntemperatur i °C, nåverdi. Ferskvann.	250
TWM	Sjøtemperatur i °C, timemiddel	243
TWN	Sjøtemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen	244
TWX	Sjøtemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen	245
TXT	Maksimumstermometerets topp i °C	246
UH	Manuelt avlest hygrometerverdi i %	261
UU	Relativ fuktighet i %, nåverdi.	262
UM	Relativ fuktighet i %, timemiddel	263
UN	Relativ fuktighet i %, minimum minuttverdi i timen	264
UX	Relativ fuktighet i %, maksimum minuttverdi i timen	265
V1	Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, første forekomst	031
V2	Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, andre forekomst	032
V3	Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst	033
V4	Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, første forekomst	034
V4S	Styrke i været (tilhører V4)	035
V5	Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, andre forekomst	036
V5S	Styrke i været (tilhører V5)	037
V6	Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst	038
V6S	Styrke i været (tilhører V6)	039
V7	Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, fjerde forekomst	040
VMOR	MOR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)	271
VR	RVR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)	272
VV	Synsvidde, nedre intervallgrense i meter	273
VX	Sikt i beste retning, meter (tilhører DVX)	275
VZ	Vertikal sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)	274
WA1	Været siden forrige observasjon, automatisk målt, første forekomst, WMO-kode 4531	047
WA2	Været siden forrige observasjon, automatisk målt, andre forekomst, WMO-kode 4531	048
WAWA	Været ved observasjonstiden, automatisk målt, WMO-kode 4680	049
WDMT	Midlere bølgeretning i grader	068
WHMAX	Høyde på den høyeste individuelle bølgen i meter	135
WHM0	Estimat av Hs fra spektret i meter	136
WH13	Gjennomsnitt av den høyeste tredel av bølgene i en måleserie i meter	137
WL	Vannstand relatert til laveste astronomiske tidevann, middelverdi i meter	138
WTHMAX	Perioden til den høyeste bølgen i sekund	155
WTMAX	Maksimal bølgeperiode i sekund	156
WTP	Perioden som svarer til maksimum i spektret i sekund	157
WTP2	Perioden til sekundært maksimum i spektret i sekund	158
WTS	Midlere periode av den høyeste tredjedel av bølgene i en måleserie i sekund	159
WTZ	Midlere periode av individuelle bølger i sekund	160
WW	Været ved observasjonstida. WMO-kode to siffer.	041
W1	Været siden forrige hovedobservasjonstid. WMO-kode ett siffer, første forekomst	042
W2	Været siden forrige hovedobservasjonstid. WMO-kode ett siffer, andre forekomst.	043
X1WD	Tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, første forekomst	044
X2WD	Tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, andre forekomst	045
X3WD	Tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, tredje forekomst	046
XIS	Årsak til ising på fartøy eller plattform, WMO-kode ett siffer	011
ZI	Sjøisforhold i øyeblikket og utviklingen de siste 3 timer, WMO-kode ett siffer	021

Kode	Parameterdefinisjon	Kvalobsnummer
signature	Observatørens forbokstaver, to tegn	1000
TEXT	Enhver tekst som ikke er definert på annen måte	1001
KLSTART	Observasjonsintervallets starttid, 12 siffer YYYYMMDDHHmm	1021
KLOBS	Observasjonstidspunkt, 12 siffer YYYYMMDDHHmm	1022
KLFG	Klokkeslett for FG, 4 siffer HHmm	1025
KLFX	Klokkeslett for FX, 4 siffer HHmm	1026
WWB1	Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, første forekomst	1039
WWB2	Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, andre forekomst	1040
WWB3	Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, tredje forekomst	1041
WWCAVOK	Generell værindikator, METAR-kode to tegn	1042

(†) Spesielle verdier

Parameter	KVALOBS-databasen	HQC-presentasjon	KLIMA-databasen
NN=9	9	9	-3
NH=9	9	9	-3
NS1=9	9	9	-3
HL=X	-3	x	-3
SA=997
SA=998	-1	blank	-1
SA=999	-3	-3	-3
SA=ikke snødybde	-1	blank	-1
SD=ikke snødekke	-1	blank	-1
DD=99	-3	X -- ○*)/-3	-3
EM=ikke meldt	-1	-1	-1
RR=X o.l.	-1	blank	-1

*) Ringen ○ betyr stasjonsring og strekene -- er vindretning som alltid plottes mot vest, med bokstaven X i spissen.

RR=0 betyr ikke målbar nedbør (men observert nedbør) for manuelle værstasjoner, tørt eller ikke målbar nedbør for automatstasjoner (kan ikke skille).

Parameterlisten tar utgangspunkt i DNMI-dokumentet “Navnekonvensjon for måleparametere fra automatstasjoner, manuelle observasjoner, eller en kombinasjon av disse” datert 11. juni 1999.
Noen få parameterkoder er endret:
Nedbørsintensiteten RI_00 til RI_59 er i KVALOBS endret til RR, mens RR kalles i KVALOBS for RR_1;
Siktparameteren VV er i KVALOBS observert synsvidde lagret som nedre intervallgrense i meter. Siktparameteren VV i notatet fra 1999 er i KVALOBS gitt parameterkoden VMOR.

Det er lagt til noen utvalgte parametere fra maritime observasjoner av havbølger og hav is. Framtidige utvidelser vil være begrenset til parametere som er definert innenfor WMOs BUFR-format.

Muligheten for å rapportere parallelle målinger av samme parameter ved samme stasjon er i KVALOBS ivaretatt ved at data.sensor kan ha ulike verdier, til erstatning for den eldre løsningen å gi parameterkoden et tilleggsledd.

KVALOBS-nummerne grupperer parameterene omtrentlig etter slektskap i værelement. Nummerne vil være systeminterne for KVALOBS og vil normalt ikke være synlig i utskrifter eller i skjermbilder.

Parametergruppene er:

Kodeverdier 001-028 og 301-308

Værkoder 031-049

Høyde av skyer 054-057

Retninger 061-080

Hastigheter 081-095

Nedbørmengder o.l. 101-118

Elementers varighet 121-124

Hav og havbølger 131-138 og 151-160

Lufttrykk 171-178

Stråling 191-202

Temperaturer 211-250

Luftfuktighet 261-265

Synsvidde 271-275

Stasjonsstatusparametere 281-283

Meldingens kringinformasjon 401-404

Tekstparametere 1000-1042

Endringer:

8. oktober 2002, versjon 1.1:

( Fjernet V2, V3, V4, V5, V6, V7 W2, X2WD, og X3WD ).

26. november 2002, versjon 1.2:

Gjeninnført V4, været siden forrige hovedobservasjon.

15. januar 2003, versjon 1.3:

Lagt til tekstparametere fra nummer 1000: signature, TEXT, WWB, WWCAVOK
Lagt til parameterne V4S, DDVRBN, DDVRBM, DVV, VVX, DVX.

24. mars 2003, versjon 1.4:

Endret parameternavn: DVRBDN, DVRBDX. Endret parameternavn W, XWD.

27. mars 2003, versjon 1.5:

Level gjelder bare i den fysiske vertikalaksen. Lagt inn i igjen alle tidligere fjernede parameter og opprettet nye parametere i henhold til dette: V5S, V6S, NS1, NS2, NS3, NS4, HS1, HS2, HS3, HS4, CC1, CC2, CC3, CC4, WWB1, WWB2, WWB3.
Skiftet nummer på WA_01, WA_15, WA_60 til 047-049.
16. april 2003, versjon 2.0:
Lagt til KLFG, KLFX, RW, RWA, TAK, WA1, WA2, WAWA.
Endret RR_01, RR_03, RR_06 til RR_1, RR_3, RR_6. Endret FG_10 til FG_010. Endret UUM, UUN, UUX, VVX, IIR, IIX til UM, UN, UX, VX, IR, IX.
3. juni 2003, versjon 3.0:
Lagt til KLSTART, KLOBS, FG_3, FG_6, FG_12, FX_3, FX_6, FX_12.
Endret RR til RR_01.
29. august 2003, versjon 3.1:
Lagt til RR_X.
18. september 2003, versjon 3.2:
Lagt til FG_X, FX_X, TAN_X, TAX_X.
9. oktober 2003, versjon 3.3:
Endret EV, OT, RT, SS til EV_1, OT_1, RT_1 og SS_1.
Presisert definisjonen av PP og UH.
3. mars 2004, versjon 3.4:
Endret definisjonen av FG og FX.
paramid 87 endret fra FX_3 til FX_1. paramid 90 endret fra FG_3 til FG_1. Definisjonene endret tilsvarende.
5. mai 2004, versjon 3.5:
Lagt til forklaring av spesielle verdier i egen tabell.
2. juli 2004, versjon 3.6:
Lagt til MDIR, MLAT, MLON, MSPEED.
27. august 2004, versjon 3.7:
Fjernet KLFG, KLFX som nummer 125, 126. Lagt til KLFG, KLFX som 1025, 1026.
18. oktober 2004, versjon 3.8:
Endret IS til XIS.
Endret den spesielle verdien ev RR=X o.l. fra null til -1.
30. mai 2005, versjon 3.9:
Lagt til RR_010, RR_2, RR_9, RR_15 og RR_18.
10. oktober 2005, versjon 3.10:
Lagt til FX_3 og TWF.
21. november 2005, versjon 3.11:
Lagt til DX_1, DX_3, DX_6, DX_12, DG_010, DG_1, DG_6 og DG_12.
14. april 2008, versjon 3.12
Lagt til OCT_1, OCT_24, RT_01, RI, TAN_12, TAX_12.
14. mai 2008, versjon 3.12.1
Korrigert MDIR og MSPEED
16. februar 2009, versjon 3.12.2
Lagt til info om RR=0
16. oktober 2009, versjon 3.12.3
Presisert innholdet i CC1-4, HS1-4 og NS1-4

21. oktober 2009, versjon 3.13.0:

Lagt til DVR_02N og DVR_02X. Endret navnet DVRBDN/X til DVR_010N/X

11. desember 2009, versjon 3.14.0:

Lagt til E. Justert definisjonen av CC1-CC4.

20. mai 2010, versjon 3.14.2:

Endret navnet DM til DDM

14. juni 2010, versjon 3.15.0:

Lagt til DA og FA