Kvalobs Flagging System

Kontrollinformasjon (controlinfo)

Kontrollinformasjonen i feltet 'controlinfo' består av en serie på totalt 16 kontrollflagg. Kontrollflaggene markerer hvilken status hver av KVALOBS-kontrollene har gitt observasjonen.

Flaggene er tilordnet den enkelte observasjonen/parameterverdien. Parameter, sted og tidspunkt er entydig gitt ved andre felter enn kontrollflaggene.

Kontrollflaggene:

Flagg	Kodesystem	Beskrivelse	Blir satt av
controlinfo(0)	fqclevel	Kontrollnivå	QABase
controlinfo(1)	fr	Grenseverdikontroll	QC1-1-sjekker
controlinfo(2)	fcc	Formell konsistenskontroll	QC1-2-sjekker
controlinfo(3)	fs	Sprangkontroll	QC1-3-sjekker QC2d-1-sjekker
controlinfo(4)	fnum	Prognostisk romkontroll	QC1-4-sjekker
controlinfo(5)	fpos	Meldingskontroll	QC1-5-sjekker
controlinfo(6)	fmis	Manglende observasjon	Dekoder Alle sjekker HQC-applikasjonen
controlinfo(7)	ftime	Tidsserietilpasning	QC2d-2-sjekker
controlinfo(8)	fw	Væranalyse	QC2d-3-sjekker
controlinfo(9)	fstat	Statistikkontroll	QC2d-4-sjekker
controlinfo(10)	fcp	Klimatologisk konsistenskontroll	QC1-6-sjekker
controlinfo(11)	fclim	Klimatologikontroll	QC2m-1-sjekker
controlinfo(12)	fd	Fordeling av samleverdier	QC1-7-sjekker QC2m-2-sjekker HQC-applikasjonen
controlinfo(13)	fpre	Forhåndskvalifisering	QC1-0-sjekker
controlinfo(14)	fcombi	Kombinert vurdering	QC1-9-sjekker
controlinfo(15)	fhqc	Manuell kvalitetskontroll	HQC-applikasjonen

Det er definert fem operasjonelle kontrollnivåer i KVALOBS. Disse er i sekvensiell rekkefølge:

QC0 - kontroll på stasjonen.

QC1 - automatisk sanntidskontroll etter mottak.

QC2d - automatisk ettertidskontroll innenfor ett døgn etter mottak.

QC2m - automatisk ettertidskontroll av en måneds observasjoner samlet.

HQC - manuell ettertidskontroll.

Det blir ikke overført kontrollflagg fra stasjonenes QC0-kontroller til sentrale datalagre.

Bruksinformasjon (useinfo)

Bruksinformasjonens 16 bruksflagg oppsummerer resultatet av kontrollprosessen av nytte for den etterfølgende bruk av dataene. Bruksflaggene skal gi informasjon om sluttresultatet av kontrollene.

I henhold til “Overordnet design” skal bruksflaggene bidra til å få frem:

om observasjonen mangler

om manglende observasjon er interpolert manuelt eller automatisk

om observasjonen er kontrollert eller ikke

om observasjonen er funnet i orden

om observasjonen er korrigert manuelt eller automatisk og hvorfor

om observasjonen er mistenkelig, men likevel ikke korrigert

om oppsamlet nedbør over en periode er fordelt

om absolutt maksimums- og minimumsverdi over en periode er fordelt

Det nordiske samarbeidsprosjektet NORDKLIM har anbefalt et sett kvalitetsflagg [1]. NORDKLIM-flaggene er implementert som useinfo(0)-useinfo(4).

Bruksinformasjon (useinfo)

Bruksinformasjonens 16 bruksflagg oppsummerer resultatet av kontrollprosessen av nytte for den etterfølgende bruk av dataene. Bruksflaggene skal gi informasjon om sluttresultatet av kontrollene.

I henhold til “Overordnet design” skal bruksflaggene bidra til å få frem:

om observasjonen mangler

om manglende observasjon er interpolert manuelt eller automatisk

om observasjonen er kontrollert eller ikke

om observasjonen er funnet i orden

om observasjonen er korrigert manuelt eller automatisk og hvorfor

om observasjonen er mistenkelig, men likevel ikke korrigert

om oppsamlet nedbør over en periode er fordelt

om absolutt maksimums- og minimumsverdi over en periode er fordelt

Det nordiske samarbeidsprosjektet NORDKLIM har anbefalt et sett kvalitetsflagg [1]. NORDKLIM-flaggene er implementert som useinfo(0)-useinfo(4).

Bruksflaggene:

Flagg	Beskrivelse	Blir satt av
useinfo(0)	Kontrollnivå passert	QABase
useinfo(1)	Originalverdiens avvik fra normert observasjonsprosedyre	QABase
useinfo(2)	Kvalitetsnivå for originalverdi	QABase
useinfo(3)	Behandling av originalverdi	QABase
useinfo(4)	Viktigste kontrollmetode	QABase
useinfo(5)	< reservert >
useinfo(6)	< reservert >
useinfo(7)	Forsinkelse	Dekoder (QABase)
useinfo(8)	Prosent konfidens, første siffer av to	(QABase)
useinfo(9)	Prosent konfidens, andre siffer av to	(QABase)
useinfo(10)	< reservert >
useinfo(11)	< reservert >
useinfo(12)	< reservert >
useinfo(13)	HQC-operatørens løpenummer, første siffer av to	HQC
useinfo(14)	HQC-operatørens løpenummer, andre siffer av to	HQC
useinfo(15)	Antall tester som har gitt utslag	QABase