Qc2 Flag Specification

DRAFT

fw

For flagging spatial analysis of the available observation data.

Controlflag Setting	Description
fw=0	Ikke kontrollert
fw=1	Kontrollert. Funnet i orden
fw=2	Kontrollert. Observert verdis avvik fra beregnet verdi er større enn høy testverdi
fw=3	Kontrollert. Observert verdis avvik fra beregnet verdi er mindre enn lav testverdi
fw=4	Kontrollert. Observert verdis avvik fra beregnet verdi er større enn høyeste testverdi
fw=5	Kontrollert. Observert verdis avvik fra beregnet verdi er mindre enn laveste testverdi
fw=6	Original verdi mangler eller er forkastet av en annen QC2-kontroll. Interpolert/korrigert med beregnet verdi

(fw=7 Vi vil vurdere om interpolasjonsmetodikken (fw-kontrollen) selv kan forkaste en verdi. Foreløpig er vi litt tvilende til det, men holder muligheten åpen.)